Bourgasser Léo

Schneider Arthur

TD1

Partie 1

Question 4.a :

Router1(dhcp-config)# network 172.16.12.0 255.255.255.0 -> Configuration de l’adresse réseau du pool

Router1(dhcp-config)# default-router 172.16.12.1 -> Configuration de la passerelle par défaut

Router1(dhcp-config)# dns-server 10.10.10.1 -> Configuration de l’adresse DNS

Router1(config)# ip domain-name iut-info.test -> On alloue le nom de domaine iut-info.test au routeur

Partie 3 :

**Host**

Question 2.

Adresse IP de free : 212.27.48.10

FQDN de 194.57.105.10 : mediacenter-proxy.univ-reims.fr

FQDN des serveurs dns de la zone google : Une image contenant texte

Description générée automatiquement

FQDN des serveurs de messagerie électronique de la zone google.com :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Question 3.

Le facteur de charge est de 4 :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Question 4.

La commande est host -C

Question 5.

Il y a 4 serveurs qui gèrent la zone fr

**nslookup**

Question 2.

Les informations sont le nom et l’adresse du serveur par défaut