Bourgasser Léo

Schneider Arthur

TD1

Partie 1

Question 4.a :

Router1(dhcp-config)# network 172.16.12.0 255.255.255.0 -> Configuration de l’adresse réseau du pool

Router1(dhcp-config)# default-router 172.16.12.1 -> Configuration de la passerelle par défaut

Router1(dhcp-config)# dns-server 10.10.10.1 -> Configuration de l’adresse DNS

Router1(config)# ip domain-name iut-info.test -> On alloue le nom de domaine iut-info.test au routeur